Notice succincte Spotnik Béta

Tout d’abord merci pour votre commande d’un Spotnik .

Pour la mise en route il faut commencer par branché le spotnik à votre box internet avec un câble Ethernet , brancher le TX grâce a la prise mini din 6 broches.  Régler le sur la fréquence choisie en mode CTCSS : squelch ouvert vous n’entendez rien, généralement CT apparaît dans l’afficheur du TX ( reporté vous a la notice de votre équipement )  .
et seulement ensuite branché le transfo ou l’alimentation .

Sur un pocket régler la même fréquence et le Tone correspondant ( uniquement en TX généralement T dans l’afficher du tx ) attendez la balise radio , puis tapez 93 en dtmf sur le clavier de votre poste , l’adresse IP est donné sous la forme 192 tiret 168 tiret 1 tiret 54 par exemple .

C’est l’adresse ip avec laquelle vous pouvez suivre le bon déroulement du fonctionnement du spotnik. Pour cela ouvrer le navigateur Firefox ou Chrome sur votre pc et dans la barre d’adresse tapez : http://192.168.1.54 dans mon exemple . si ça ne fonctionne pas , voir sur votre box ou avec un scanner de port ( angry ip scanner) son adresse ip. 

Vous avez accès à l’interface graphique ( GUI ) et a partir de cette interface vous pouvez également changer de salon , procéder a une modification de la configuration si besoin , avoir accès a un clavier DTMF virtuel etc ....

le boîtier est volontairement ouvert , il y a une résistance ajustable qui permets de régler le niveau audio venant du RX => réseau il faut parfois retoucher ce réglage pour avoir un bon niveau audio sur le réseau.

Il démarre par défaut sur le salon «RRF» , qui est la «fréquence d’appel» du réseau , vous pouvez faire des qso court sur ce salon , mais il est conseillé d’inviter votre correspondant , si le qso s’éternise à faire qsy sur un des salons proposé .

La liste des salons est disponible dans l’interface «GUI» ou sur le tableau de bord http://rrf.f5nlg.ovh.
Quelques conseil : ne parler pas trop vite, laissez des blanc d’au moins 5 secondes, pensez a bien appuyé sur le PTT avant de parler il y a un léger temps de latence , bien évidement la cordialité et la bienveillance sont de mise sur le réseau .

pour plus d’information inscrivez vous à la liste groups.io :  
RRF+subscribe@groups.io

la documentation complète est disponible ici ( plusieurs liens à suivre dans la page ) :
https://f5nlg.wordpress.com/category/hotspot/

Cordiales 73« 

Jean-Philippe , F5NLG .
pour toute demande de renseignement complémentaires : admin@f5nlg.ovh