Notice succincte Spotnik Delta

Tout d’abord merci pour votre commande d’un Spotnik .

Pour la mise en route il faut commencer par branché le spotnik à votre box internet avec un câble Ethernet , mettre l’antenne , et seulement ensuite branché le transfo ou l’alimentation .

Réglé votre TX sur la fréquence qui est indiqué sous le boîtier du spotnik , et le Tone squelch qui est généralement de 71.9Hz uniquement en émission . ( reporté vous a la notice de votre équipement )

puis tapez 93 en dtmf sur le clavier de votre poste , l’adresse IP est donné sous la forme 192 - 168 - 1 - 54 par exemple .

c’est l’adresse Ip avec laquelle vous pouvez suivre le bon déroulement du fonctionnement du Spotnik. Pour cela ouvrer le navigateur Firefox ou Chrome sur votre pc et dans la barre d’adresse tapez : http://192.168.1.54 dans mon exemple .

Vous avez donc accès à l’interface graphique ( GUI ) et a partir de cette interface vous pouvez également changer de salon , procéder a une modification de la configuration si besoin , avoir accès a un clavier DTMF virtuel , etc ....

Il démarre par défaut sur le salon «RRF» , qui est la «fréquence d’appel» du réseau , vous pouvez faire des qso court sur ce salon , mais il est conseillé d’inviter votre correspondant , si le qso s’éternise à faire qsy sur un des salons proposé .

La liste des salons est disponible dans l’interface «GUI» ou sur le tableau de bord http://rrf4.f5nlg.ovh:82

Quelques conseil : ne parler pas trop vite, laissez des blancs d’au moins 5 secondes, pensez a bien appuyé sur le PTT et laisser 1 seconde avant de parler, il y a des temps de latences léger mais existant, bien évidement la cordialité et la bienveillance sont de mise sur le réseau .

pour plus d’information inscrivez vous à la liste groups.io :  
RRF+subscribe@groups.io

la documentation complète est disponible ici ( plusieurs liens à suivre dans la page ) :
https://f5nlg.wordpress.com/category/hotspot/

Pour éviter la « ronflette » hétérodinage 50Hz éloignez vous du Spotnik , le mieux mettez le dans une autre pièce éloignée ou mettez une antenne extérieure .

Cordiales 73« 

Jean-Philippe , F5NLG .

pour toute demande de renseignement complémentaires envoyez vos mails à : admin@f5nlg.ovh